※ 2007년 05월 20일 시행 1급	형별	A형	제한 시간	60분	수험번호	성 명

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

<제1과목> 워드프로세서용어 및 기능

1. 전자출판매체의 제작에서 베타 테스트 과정이란 무엇인가?

① 프로그래밍 과정 중 수시로 각각의 데이터와 프로그램들이

적절하게 작동하는지 확인하는 과정

② 초기 개발자들이, 자신들이 개발한 전자출판매체가 실제 활용에

이상이 없는지 확인하는 과정

③ 독자층이나 이용자층과 유사한 외부인력을 동원하여

실제 활용에 문제가 없는지 확인하는 과정

④ 전자출판매체의 기획 단계에서 기획에 필수적인 다양한

자료들의 적합성을 확인하는 과정

2. 다음 중 각 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① DPI : 인쇄 속도 단위로 인치 당 인쇄되는 점의 크기를

의미한다.

② LPM : 라인 프린터의 인쇄 속도 단위로 분 당 인쇄할 수 있는

줄 수를 의미한다.

③ PPM : 페이지 프린터의 인쇄 속도 단위로 분당 인쇄되는

페이지 수를 의미한다.

④ 피치(Pitch) : 인쇄할 문자와 문자 사이의 간격을 나타내는

단위로 1인치에 인쇄되는 문자수를 의미한다.

3. 다음은 편집기능 중 무엇에 대한 설명인가?

① 스타일(Style)

② 병합(Merge)

③ 상용구(Glossary)

④ 템플릿(Template)

4. 다음 중 워드프로세서에서 산출된 출력값을 특정 프린터 모델이    요구하는 형태로 번역해 주는 소프트웨어는?

① 플러그 인(Plug-In)

② 하드 카피(Hard Copy)

③ 프린터 드라이버

④ 컴파일러(Compiler)

5. 다음 중 조판기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 머리글은 문서의 각 페이지 위쪽에 고정적으로 들어가는

글이다.

② 각주는 특정 문장이나 단어에 대한 보충 설명들을

해당 페이지의 하단에 표시한다.

③ 미주는 문서에 나오는 문구에 대한 보충 설명들을 문서의

맨 마지막에 모아서 표기한다.

④ 꼬리말은 문서의 모든 쪽에 항상 동일하게 지정해야 한다.

6. 다음 중 문자 입력 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 한글 입력 : 2벌식은 받침에 상관없이 글자를 풀어서 입력하며

3벌식은 초성, 중성, 종성을 구분하여 입력한다.

② 영문 입력 : 영문 입력상태에서 영문자를 입력하며 대/소문자의

입력은 [Caps Lock] 키나 [Shift] 키를 눌러 입력한다.

③ 한자 입력 : 한자의 음(音)을 알아야만 입력이 가능하며 한글/

한자 음절 변화, 단어 변환, 문장 자동변환 등으로 입력한다.

④ 특수 문자 : 특수 문자 배열표(문자표)에서 해당 문자표를

선택한다.

7. 다음 중에서 소트(Sort)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 한번 정렬된 내용을 오름차순 혹은 내림차순으로

재배열할 수 있다.

② 작은 것부터 큰 순서대로 정렬하는 것을 오름차순 정렬이라고

한다.

③ 오름차순 정렬을 하며 한글, 영문자, 숫자 순으로 정렬된다.

④ 큰 것부터 작은 순서대로 정렬하는 것을 내림차순 정렬이라고

한다.

8. 다음 중 한글코드에 대한 설명으로 옳은 것은?

① KS X 1001 완성형 한글코드는 정보처리용 코드로 현재 한글을

모두 표현할 수 있다.

② KS X 1001 조합형 한글코드는 정보교환 시 제어문자와

충돌하지 않아 정보교환용으로 주로 사용한다.

③ KS X 1005-1 한글코드는 완성형을 토대로 조합형의 장점을

수용한 코드로 영문과 한글 모두를 2바이트로 표현한다.

④ KS X 1001 완성형 한글코드는 영문과 한글 모두를 2바이트로

표현한다.

9. 다음 중 낱장 용지의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 용지의 크기에 따라 A계열과 B계열로 나누어진다.

② A4가 A5보다 작다.

③ A3보다 B3가 크다

④ A4 용지의 규격은 210mmX297mm이다.

10. 다음 중 워드프로세서의 표시기능에 대한 설명으로 옳지          않은 것은?

① 포인트는 문자의 크기 단위로 1포인트는 보통 0.351mm이다.

② 장평이란 문자의 가로 크기에 대한 세로 크기의 비율을 말한다.

③ 줄(행) 간격이란 위줄과 아래줄의 간격으로 단위는 줄에서

크기가 가장 큰 글자를 기준으로 간격을 조정하는

비례 줄 간격 방식을 디폴트로 제공한다.

④ 자간이라 문자와 문자 사이의 간격을 의미한다.

11. 다음 중 출판 문화의 변화에 대해 올바르게 나열한 것은?

① 활자 인쇄 ->사진 식자 -> 전자통신 출판 -> 전자출판

② 활자 인쇄 -> 사진 식자 ->전자출판 -> 전자통신 출판

③ 사진 식자 -> 활자 인쇄 -> 전자출판 -> 전자통신 출판

④ 사진 식자 -> 활자 인쇄 -> 전자통신 출판 -> 전자출판

12. 다음 중 비트맵 방식과 벡터 방식에 대하여 설명한 것으로       옳은 것은?

① ⓐ	② ⓑ

③ ⓒ	④ ⓓ

13. 다음 중 부서별로 소관 업무에 대한 업무계획, 관리업무현황,      기타참고자료 등을 체계적으로 정리하여 활용하는 업무현황철      또는 업무참고철을 무엇이라고 하는가?

① 직무편람	② 기구편람

③ 행정편람	④ 업무배분 편람

14. 다음 중 기억장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 광디스크는 하드디스크에 비해 값이 싸고 데이터 이동이

편리하며 데이터를 읽고 쓰는 속도가 빠르다.

② DVD는 차세대 영상 기록 매체로 4.7GB 이상의 용량을

담을 수 있다.

③ CD-R은 한 번 기록한 후에는 읽기만 할수 있어

‘WORM(Write Once Read Many)' 이라고도 한다.

④ CD-RW는 약 1,000회 걸쳐 반복적인 기록이 가능하며,

데이터 백업용 매체로 많이 사용된다.

15. 다음 중 워드프로세서 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하드 카피(Hard Copy) : 소프트 카피에 반대되는 개념으로

화면 그대로를 프린터에 인쇄하는 것을 말한다.

② 프린터 버퍼(Printer Buffer) : 인쇄한 내용을 임시 보관하는

장소로 용량을 크게 할수록 기억장소를 많이 차지하여

출력속도가 느리다.

③ 용지 넘김(FormFeed) : 프린터에서 다음 페이지의 맨 처음

위치까지 종이를 밀어 올리는 것을 말한다.

④ 프린터 드라이버(Printer Driver) : 워드프로세서의 산출된

출력 값을 특정 프린터 모델이 요구하는 형태로 번역해 주는

프로그램을 말한다.

16. 다음 중 공문서의 본문 작성 시 다섯 번째 항목에 대당되는      번호 형태는?

① 1, 2, 3....	② ①, ②, ③.....

③ (1), (2), (3)......	④ 1), 2), 3).......

17. 다음 중 공문서에 대한 행정기관장의 역할이 아닌 것은?

① 일반적으로 공문서의 결재권자이다.

② 정보통신망을 이용하여 문서를 접수할 수 있도록 필요한

조치를 한다.

③ 이미지를 위조 또는 부정사용하지 못하도록 필요한

안정 장치를 한다.

④ 행정사무의 표준화를 위해 행정 전산망 공통행정코드를 정한다.

18. 다음 중 전자출판(Electronic Publishing) 용어에 대한 설명으로      옳지 않은 것은?

① 디더링(Dithering) : 제한된 색상을 조합 또는 비율을 변화하여

새로운 색을 만드는 작업

② 리딩(Leading) : 자간의 미세 조정으로 특정 문자들의 간격을 조정

③ 스프레드(Spread) : 대상체의 컬러가 배경색의 컬려보다 옅어서

대상체가 보이지 않은 현상

④ 리터칭(Retouching) : 기존의 이미지를 다른 형태로 새롭게

변형시키는 작업

19. [보기1]의 문장이 [보2]의 문장으로 수정되기 위해 필요한       교정부호들로만 올바르게 짝지어진 것은?

①	②

③    ④

20. 다음 중 서로 상반되는 의미를 지닌 교정부호로 짝지어진        것은?

①	②

③	④

<제2과목> PC 운영체제

21. 다음 중 한글 Windows XP에서 파일의 삭제와 복원에 관한      설명으로 옳지 않은 것은?

① 파일을 삭제하려면 해당 파일을 선택한 후에 바로 가기 메뉴에서

[삭제]를 선택하면 된다.

② [Delete] 키를 눌러 삭제한 파일은 휴지통에 들어가므로

복원할 수 있다.

③ 파일이나 폴더를 삭제할 경우에 [휴지통]을 이용하지 않고

영구적으로 삭제할 수 있도록 [내 컴퓨터]의 등록정보 창에서

설정할 수 있다.

④ [Shift]+[Delete] 키를 사용하여 삭제된 파일은 휴지통에

저장되지 않는다.

22. 한글 Windows XP에서 텍스트 파일(*.txt)을 더블 클릭할 때      이미 설치되어 있는 특정 에디터 프로그램이 실행되도록        설정하는 방법으로 가장 적절한 것은?

① [제어판]의 [프로그램 추가/삭제]에서 설정

② [제어판]의 [시스템]에서 설정

③ [내 컴퓨터] 창에서 [도구] 메뉴의 [폴더옵션]에서 설정

④ 바탕 화면의 등록정보 창에서 설정

23. 한글 Windows XP에서 프린터의 스플에 관한 설명으로 옳지      않은 것은?

① 프린터의 스플에 관한 설정은 [프린터 및 팩스] 창에 있는

해당 프린터의 [속성] 창에서 설정한다.

② 프린터를 공유할 때는 스풀 기능을 사용하지 않는 것이

출력이 빠르고 유리하다.

③ 여러 페이지를 인쇄할 경우에 첫 페이지만 스풀에 들어오면

바로 인쇄를 시작할 수 있다.

④ 프린터를 공유하여 여러 페이지를 인쇄할 경우에는

마지막 페이지까지 스풀에 들어온 후에 인쇄를 시작하도록

설정하는 것이 바람직하다.

24. 다음 중 한글 Windows XP의 바탕 화면에 관한 설명으로        옳지 않은 것은?

① 비트맵 이미지를 윈도의 배경으로 사용할 수 있다.

② 텍스트 파일(*.txt)도 윈도의 배경으로 사용할 수 있다.

③ [디스플레이 등록정보] 대화 상자에서 변경할 수 있다.

④ 웹 페이지를 바탕 화면에 표시할 수 있다.

25. 다음 중 한글 Windows XP의 [Windows 탐색기]에서 [보기]      [자세히] 메뉴를 선택하였을 때 오른쪽 작업 창에 표시되는      항목을 추가하기 위한 방법은?

① [보기] 메뉴의 [세부 내용 선택] 창에서 새로운 세부 내용

항목을 추가한다.

② [파일] 메뉴의 [속성] 창에서 새로운 항목을 추가한다.

③ [도구] 메뉴의 [폴더 옵션] 창에서 새로운 항목을 추가한다.

④ [편집] 메뉴의 [붙여 넣기] 창에서 새로운 항목을 추가한다.

26. 한글 Windows XP의 폴더 창에서 파일과 폴더의 관리에         관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① [Alt]+[F]+[M] 키를 차례대로 눌러 이름을 변경할 수 있다.

② 파일이나 폴더를 선택한 후에 바로 가기 메뉴에서 [속성]을

선택하면 읽기 전용, 숨김 등의 속성을 지정할 수 있다.

③ 선택한 파일을 [파일]-[보내기] 메뉴를 통해 다른 폴더나

드라이브로 복사할 수 있다.

④ 폴더는 [컴퓨터 관리자] 계정을 가진 사용자만이 만들 수 있다.

27. 한글 Windows XP의 바탕 화면에서 사용하는 바로 가기         아이콘이 대한 설명으로 옳은 것은?

① 파일, 폴더 등의 바로 가기 메뉴에서 [보내기]-[바탕화면에

바로 가기 만들기]를 클릭하면 바탕 화면에

바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.

② 바로 가기 아이콘을 만들려고 하는 파일, 폴더, 프린터 등의

항목 위에서 마우스의 오른쪽 버튼을 더블 클릭하면

바로가기 아이콘이 만들어진다.

③ 바탕 화면에 있는 바로 가기 아이콘 위에서 마우스의 오른쪽

버튼을 더블 클릭하면 바로 가기 아이콘이 삭제된다.

④ 실행 프로그램에 대한 바로 가기 아이콘을 삭제하려면 반드시

[프로그램 추가/제거]를 사용해야만 한다.

28. 한글 Windows XP의 [보조프로그램]에 있는 [시스템 정보]에      대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① [시스템 정보]는 로컬 및 원격 컴퓨터의 구성 정보를 수집하고

표시한다.

② 내 시스템의 하드웨어 리소스와 소프트웨어 환경 등을

보여준다.

③ [파일] 메뉴의 [내보내기]를 이용하여 시스템 정보를

텍스트 파일로 저장할 수 있다.

④ 구성 요소 항목에는 시스템 드라이버 등 소프트웨어의 파일명,

상태 등이 표시된다.

29. 한글 Windows XP에서 홈 네트워크 또는 소규모 네트워크를      인터넷에 연결하고자 할 때 설정하는 유형이 아닌 것은?

① 인터넷 연결 공유(ICS)의 사용

② 컴퓨터와 xDSL이나 케이블 모뎀을 이더넷 허브에

직접 연결하여 사용

③ 상설 게이트웨이의 사용

④ 포털 사이트에 홈페이지를 등록하여 사용

30. 한글 Windows XP의 [장치 관리자] 창에서 장치명 앞에         느낌표()가 있을 경우의 이유로 옳지 않은 것은?

① 해당 장치를 위한 장치 드라이버를 로드할 수 없기 때문이다.

② 다른 장치와 IRQ 충돌이 일어났기 때문이다.

③ 해당 장치의 리소스 설정이 자동이 아닌 수동으로 되어 있기

때문이다.

④ 잘못된 장치 드라이버가 설치되었기 때문이다.

31. 다음 중 한글 Windows XP에서 압축 폴더 기능에 관한          설명으로 옳지 않은 것은?

① 압축 폴더 기능으로 폴더의 내용을 압축하면 디스크공간을

절약할 수 있다.

② 압축 폴더에 포함된 파일이나 프로그램은 일반 폴더와

똑같이 사용할 수 있다.

③ 압축 폴더 기능은 [제어판]에 있는 [폴더 옵션]을 이용하여

설정할 수 있다.

④ 압축 폴더는 데이터 보호를 위해 내용을 암호화할 수 있다.

32. 한글 Windows XP에서 하드웨어 장치의 설치나 연결에 관한      설명으로 옳지 않은 것은?

① 플러그 앤 플레이 장치는 컴퓨터에 연결하고 바로 사용할 수

있으며, 장치 속성과 설정을 수동으로 구성할 필요가 없다.

② 컴퓨터에 장치를 연결한 다음에 적절한 장치 드라이버를

설치하여야 한다.

③ 플러그 앤 플레이 장치는 새 하드웨어 추가 마법사로

설치하지 않아도 된다.

④ 장치 속성과 설정을 수동으로 구성한 경우에 다른 장치와

충돌하면 시스템이 해당 속성과 설정을 자동으로 수정해 준다.

33. 다음 중 한글 Windows XP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① [Windows Update] 기능을 사용하여 Windows를 최신 정보를

유지할 수 있다.

② [시스템 복원] 기능을 사용하여 시스템 사용에 문제가 생기는

경우에 컴퓨터를 이전 상태로 복원할 수 있다.

③ [시스템 도구]의 여러 가지 기능을 사용하여 컴퓨터 정보를

볼 수 있으며, 문제를 진단할 수 있다.

④ [Windows 방화벽] 기능을 사용하여 시스템 바이러스를

발견하고 삭제할 수 있다.

34. 한글 Windows XP에서 한 대의 컴퓨터에 여러 대의 모니터를      연결하려고 할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모니터의 수는 그래픽 어댑터를 설치할 수 있는 슬롯이 있는 한

무한히 연결할 수 있다.

② 연결한 모든 모니터가 마치 한 대의 모니터를 사용하는 것처럼

각 모니터는 전체 모니터의 어느 한 부분만을 표시하도록 하여

전체를 나타낼 수 있는 기능을 제공한다.

③ 연결한 모니터들은 예를 들어 하나의 모니터에 워드프로세서의

문서를 다른 모니터에 스프레드시트를 나타내어

서로 참조하면서 사용할 수 있는 기능을 제공한다.

④ 윈도 XP에서 여러 대의 모니터를 연결하기 위해서는 PCI 또는

AGP 비디오 어댑터를 사용해야 한다.

35. 다음 중 한글 Windows XP의 [보조프로그램]에 있는 [그림판]       프로그램에서 [Shift] 키를 누른 상태로 그릴 수 없는 것은?

① 수평선	② 45도 대각선

③ 타원	④ 정사각형

36. 한글 Windows XP의 [보조프로그램]에 있는 [메모장] 프로그램에     관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 간단한 텍스트 형식의 문서를 작성할 수 있다.

② 웹 페이지용 HTML 문서를 만들 수 있다.

③ 문장의 일부 문자열의 색상을 바꿀 수 있다.

④ 대/소문자를 구분하여 문자열을 찾을 수 있다.

37. 다음 중 한글 Windows XP의 [Windows 보안 센터] 창에서      컴퓨터의 상태를 확인하기 위한 보안 설정 항목이 아닌 것은?

① 사용자 계정	② 방화벽

③ 자동 업데이트	④ 바이러스 백신 소프트웨어

38. 한글 Windows XP에서 인터넷을 사용하기 위하여 설정하는      TCP/IP 정보에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 게이트웨이는 TCP/IP 네트워크에서 라우팅하거나 전달할 수 있는

여러 개의 실제 TCP/IP 네트워크에 연결된 장치이다.

② 인터넷에 연결된 호스트 컴퓨터의 숫자로 된 고유의

32비트주소를 IP 주소라고 한다.

③ 사용 중인 컴퓨터의 IP 주소는 반드시 입력하여야 한다.

④ DNS 서버는 도메인명을 IP 주소로 바꿔주는 역할을 한다.

39. 한글 Windows XP에서 [작업 표시줄 및 시작 메뉴 속성] 창의     사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 작업 표시줄의 여백 부분에서 바로 가기 메뉴의 [속성]을

선택하면 볼 수 있는 대화 창이다.

② 작업 표시줄을 사용할 때만 화면에 보이도록 하고, 사용하지

않을 때에는 자동으로 화면에서 사라지게 설정할 수 있다.

③ [시작] 메뉴에 나타나는 메뉴들을 추가시키거나 제거할 수 있다.

④ 작업 표시줄을 더블 클릭하면 빠르게 표시할 수 있다.

40. 한글 Windows XP의 [로컬 영역 속성] 창에서 네트워크를       구성하는 요소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 클라이언트 : 사용자가 연결하는 네트워크에 있는 컴퓨터 및

파일 액세스를 제공한다.

② 어댑터 : 컴퓨터 이름, 작업 그룹, 컴퓨터 설명을 등을

나타내주는 역할을 한다.

③ 프로토콜 : 사용자 컴퓨터가 다른 컴퓨터와 통신할 때 사용하는

규약이다.

④ 서비스 : 파일 및 프린터 공유와 같은 기능을 제공한다.

<제3과목> PC 기본상식

41. 다음 중 PC 고장에 따른 응급처치로 적절하지 않은 것은?

① “Non-Sytem disk or disk error" 메시지가 나타날 경우 ->

부팅 파일이 없는 디스켓이 A 드라이버 있는 경우 디스크를

뺀 후 다시 부팅

② 전원이 들어오지 않을 경우 -> 전원 케이블을 확인하고

불량인 경우 교체

③ "Driver failure invalid..." 메시지가 나탈날 경우 ->

디스크시스템 파일 손상 확인 후 복구

④ BIOS 업데이트한 후 부팅이 되지 않은 경우 ->

VGA 카드 손상 여부 확인 후 수리

42. 다음 중 CPU와 주기억장치 사이의 속도차를 극복하기 위하여      사용하는 메모리로서 빈번하게 사용되는 프로그램이나 데이터를      보관하는 메모리는 어느 것인가?

① Cache Memory

② Buffer Memory

③ Virtual Memory

④ Flash Memory

43. 다음 중에서 애니메이션 파일 형식이 아닌 것은?

① FLI	② ANI

③ GIF	④ JPG

44. 다음 중 시스템 운영방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 듀얼(Dual) 시스템은 두 개의 CPU를 사용하여 고장에

대비하여 작동하는 컴퓨터 시스템이으로 하나의 CPU가

작동하면 다른 CPU는 대기 상태에 있다.

② 다중 프로그래밍(Multi-Programming)은 하나의 프로세서에

두 개 이상의 프로그램을 실행하는 방식으로 시분할 기법을

주로 사용한다.

③ 실시간 처리(Real Time Processing) 시스템은 자료 입력 즉시

처리하는 시스템이다.

④ 임베디드(Embedded) 시스템은 보드형태의 기억소자에

응용프로그램을 탑재하여 컴퓨터 기능을 수행하는 시스템이다.

45. 다음 중 TCP/IP 프로토콜에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 컴퓨터 간의 통신을 위한 전송 관리 통신규약이다.

② OSI 7계층과 유사한 계층형 구조를 갖는다.

③ FTP, Telnet 등의 응용계층의 서비스를 제공한다.

④ 흐름조절기능을 사용하지 않으므로 도착 세그먼트의 순서가

일정하지 않을 수도 있다.

46. 다음 중 데이터 크기를 작은 것부터 큰 순서로 올바르게          나열한 것은?

① Bit - Word - Nibble - Byte

② Bit - Byte - Nibble - word

③ Bit - Nibble - Byte - Word

④ Bit - Byte - Word - Nibble

47. 다음 중 레지스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 플리플롭(Flip-Flop)이나 래치(Latch)들을 직렬 또는 병렬로

연결하여 구성한 회로이다.

② 프로그램 카운터는 다음에 수행할 명령어의 주소를

저장하고 있다.

③ 명령어 레지스터는 수행해야 할 명령어의 내용을 기억하고

있는 레지스터이다.

④ 인덱스 레지스터는 기억되어 있는 내용이 연산에 사용되는

자료이다.

48. 현재 사용하고 있는 하드디스크의 용량이 부족하여 새로운       하드디스크를 하나 더 구입하여 설치하였으나 인식이 되지       않음을 발견하였다. 다음 중 이에 대한 점검사항으로 가장       적절하지 않은 것은?

① 디스크 Cable들이 올바르게 접속되어 있는지를 점검한다.

② CMOS Setup에서 하드디스크 설정을 점검한다.

③ 하드디스크의 점퍼 스위치가 제대로 되어 있는지 점검한다.

④ 이미 설치되어 있는 하드디스크가 제대로 분할(Partition)이

되어 있는지 점검한다.

49. 다음 중 컴퓨터 네트워크의 장점과 거리가 먼 것은?

① 네트워크로 사용하는 사용자들이 증가할수록 전송속도가

빨라진다.

② 시간과 장소에 구애받지 않고 쉽게 정보를 수집하고

교환할 수 있다.

③ 여러 컴퓨터의 자원을 공유할 수 있다.

④ 컴퓨터 자원이 연결되어 있는 위치에 관계없이 프로그램,

데이터, 각종 주변기기 등을 공유할 수 있다.

50. 다음 중 프로그래밍 언어의 번역과 실행에 관련된 설명으로      옳지 않은 것은?

① 목적 프로그램(Object Program) : C나 COBOL, FORTRAN과

같은 고급 언어의 프로그램을 컴퓨터가 이해할 수 있는

기계어로 변역한 프로그램이다.

② 링커(Linker) : 목적 프로그램을 실행하기 위해 주기억장치에

적재하여 주는 프로그램이다.

③ 인터프리터(Interpreter) : 목적 프로그램을 생성하지 않고,

고급언어로 작성된 프로그램을 한 줄씩 번역하여

바로 실행하는 프로그램이다.

④ 컴파일러(Compiler) : 고급언어로 작성된 프로그램을 기계어로

번역하여 목적 프로그램을 생성하는 프로그램이다.

51. 다음 중 오디오 파일 vhaoot에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① MP3는 MPEG-3의 오디오 규격으로 개발된 무 손실

압축포맷이다

② WMV는 오디오 파일을 부호화하는 마이크로소프트사의

파일 포맷이다.

③ MIDI는 사운드 카드와 같은 시스템 성능에 따라 소리 품질에

차이가 발생한다.

④ WAV는 MP3나 WMA에 비해 같은 음질에서 파일 용량이

제일 크다.

52. 데이터 통신망에서 사용하는 전송 속도의 단위로 1초 동안에      전송할 수 있는 비트의 수를 무엇이라 하는가?

① dpi	② MIPS

③ MHz	④ bps

53. 다음 중 여러 가지 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ASCII 코드는 7비트 표준코드로 문자를 표현하는데 사용한다.

② BCD 코드는 자리에 따른 가중치 때문에 8421코드라고도

부른다.

③ Gray 코드는 가중치를 가지고 있는 코드이다.

④ 2진 정보 전송 시 에러를 검출하기 위하여 패리티 비트를

사용한다.

54. 다음 중 압축 프로그램에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 텍스트 파일에 비해 그림 파일의 압축률이 좋다.

② 압축이 된 파일 여러 개를 모아 다시 한꺼번에 압축하면

압축률이 별로 좋지 않다.

③ 압축 프로그램을 이용하면 파일의 크기를 줄여준다.

④ 텍스트 파일의 압축은 100% 원상태로 되돌릴 수 있는

가역적 압축이다.

55. 그림 파일을 표시하는데 있어서 이미지의 대략적인 모습을       먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법을         무엇이라 하는가?

① 인터레이싱(Interacing)

② 메조틴트(Mezzotint)

③ 솔러리제이션(Solarization)

④ 디더링(Dithering)

56. 다음 중 송신자나 수신자가 전송 메시지를 거부하지 못하도록      막는 보안 서비스는 어느 것인가?

① 액세스 제어	② 기밀성

③ 부인방지	④ 가용성

57. 다음 중 중앙처리장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 레지스터 : CPU 내부에 있는 임시 고속 기억 장치

② 인터럽트 : CPU가 명령을 실행하는 중에 컴퓨터 내외부에서

발생하는 응급 사태에 처리를 위해 CPU에게 명령 처리 중단을

요구하는 신호

③ 버스 : 컴퓨터 내부에서 CPU와 주기억장치, 입출력장치등의

각종 인터페이스들 사이의 데이터 전송을 위한 통로

④ DMA : CPU의 개입 없이 하드디스크와 같은 저장장치에서

캐시 메모리로 데이터를 직접 주고받는 기능

58. 다음 중 방화벽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인증된 패킷을 통과시키므로 해킹 등에 의한 정보 유출을 막는다.

② 역추적 기능으로 외부의 침입자를 역추적하여 흔적을

찾을 수 있다.

③ 내부에서 불법적으로 일어나는 해킹을 쉽게 막는다.

④ 외부로부터 내부망을 보호하고 유해 정보의 유입을 차단한다.

59. 다음 중 다른 네트워크에 데이터를 보내거나 받아들이는          출입구 역할을 하는 장비는?

① 브리지	② 게이트웨이

③ 리피터	④ 랜카드

60. 다음은 하드디스크 드라이브를 인터페이스(Interface)방식에      따라 분류한 것이다. 해당되지 않는 것은?

① SATA 방식	② IDE 방식

③ CDMA 방식	④ SCSI 방식

모범 답안
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	③	④	③	③	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	①	②	③	④	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	②	①	④	①	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	①	③	③	①	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	①	④	③	④	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	①	①	③	④	③	②	③

※ 2007년 05월 20일 시행 1급

모범 답안
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	④	③	②	②	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	③	①	④	①	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	③	③	③	②	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	③	④	②	③	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	②	②	③	①	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	①	④	①	①	④	②	③

※ 2007년 05월 20일 시행 2급

※ 2007년 05월 20일 시행 3급

모범 답안
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	②	③	④	④	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	④	①	②	①	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	①	④	①	④	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	①	④	①	④	①	④	④

①

②

③

④