※ 2007년 01월 28일 시행 - 1회 -	형별	A형	제한 시간	60분	수험번호	성 명

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란      (가, 나, 다, 라)에 표기하시오.

1. 8bit를 1word로 이용하는 컴퓨터에서 op-code를 3bit 사용하면      인스트럭션을 몇 개 사용할 수 있는가?

가. 4	나. 6

다. 8	라. 16

2. 중앙처리장치의 제어 부분에 의해서 해독되어 현재 실행중인     명령어를 기억하는 레지스터는?

가. PC(Program Counter)

나. IR(Instruction Register)

다. MAR(Memory Address Register)

라. MBR(Memory Buffer Register)

3. 번지(address)로 지정된 저장위치(storage locations)의 내용이     실제 번지가 되는 주소지정번지는?

가. 간접지정번지

나. 완전지정번지

다. 절대지정번지

라. 상대지정번지

4. 전가산기(full adder)는 어떤 회로로 구성되는가?

가. 반가산기 1개와 OR 게이트로 구성된다.

나. 반가산기 1개와 AND 게이트로 구성된다.

다. 반가산기 2개와 OR 게이트로 구성된다.

라. 반가산기 2개와 AND 게이트로 구성된다.

5. 명령어(Instructions) 형식에서 첫 번째 바이트의 기능이 아닌     것은?

가. 자료의 주소지정 기능

나. 제어 기능

다. 자료전달 기능

라. 함수연산 기능

6. 컴퓨터시스템의 중앙처리장치를 구성하는 하나의 회로로서 산술     및 논리연산을 수행하는 장치는?

가. Arithmetic Logic Unit

나. Memory Unit

다. I/O Unit

라. Associative Memory Unit

7. CPU에서 명령이 실행되는 순서를 제어하거나 특정 프로그램에     관련된 컴퓨터시스템의 상태를 나타내고 유지하기 위한 제어     워드로서 실행 중인 CPU의 상황을 나타내는 것은?

가. PSW	나. MBR

다. MAR	라. PC

8. 연산 자료 중에서 필요 없는 부분을 지우고 필요한 부분만       가지고 연산을 행하는 것을 마스크(Mask)라고 하는데 마스크의     개념을 사용하여 행해지는 연산은?

가. AND	나. OR

다. NOT	라. MOVE

9. 1bit 기억장치로 가장 적합한 것은?

가. 레지스터	나. 누산기

다. 계전기	라. 플립플롭

10. 16진수 FF를 10진수로 나타낸 것은?

가. 265	나. 256

다. 255	라. 245

11. 다음 그림은 어떤 회로를 나타낸 것인가?

가. AND 회로	나. Half Adder

다. NOT 회로	라. OR 회로

12. 자외선을 이용하여 메모리를 지우고 Writer로 다시 프로      그램을 입력할 수 있는 기억소자는?

가. ROM	나. EEPROM

다. CMOS	라. EPROM

13. A(AB+C)를 간단히 한 결과로 옳은 것은?

가. A(B+C)	나. A

다. B	라. C

14. 그림과 같은 논리회로에서 A=1,B=1, C=0 일 때 X로        출력되는 값은?

가. 0	나. 1

다. 10	라. 11

15. 명령어 형식 중 주소부분이 없어 연산자만 존재하는          형식은?

가. 0-주소 형식

나. 1-주소 형식

다. 2-주소 형식

라. 3-주소 형식

16. 컴퓨터에 의하여 다음에 수행될 명령어의 주소가 저장되어      있는 기억장소는?

가. 프로그램카운트(Program Counter)

나. 메모리 레지스터(Memory Register)

다. 명령어 레지스터(Instruction Register)

라. 인덱스 레지스터(Index Register)

17. 동시에 여러 개의 입/출력장치가 작동되도록 설계된 것은?

가. Simples channel

나. Multiplexer channel

다. Select channel

라. Register channel

18. 디스크 팩이 6장으로 구성되었을 때 사용하여 기록할 수      있는 면 수는?

가. 6	나. 8

다. 10	라. 12

19. JK플립플롭(flipflop)에서 보수가 출력되기 위한 J, K의       입력 상태는?

가. J =1, K = 0

나.  J =0, K = 1

다. J =1, K = 1

라.  J =0, K = 0

20. 명령어의 구성 중 연산자 부분(operation code)의 구성      요소에 해당되지 않은 것은?

가. 인스트럭션 형식	나. 동작코드

다. 데이터 종류	라. 명령어 순서

21. 데이터베이스관리시스템(DBMS)의 필수 기능에 해당하지 않는      것은?

가. 제어기능	나. 정의기능

다. 조작기능	라. 처리기능

22. 프레젠테이션의 구성요소 중 프레젠테이션을 구성하는 하나의      화면 단위를 무엇이라고 하는가?

가. 슬라이드	나. 개체

다. 시나리오	라. 개요

23. 스프레드시트 작업에서 반복되거나 복잡한 단계를 수행하는      작업을 일괄적으로 자동화시켜 처리하는 방법에 해당하는        것은?

가. 매크로	나. 정렬

다. 검색	라. 필터

24. 테이블 삭제시 사용하는 SQL 명령은?

가. CRATE TABLE

나. DELETE TABLE

다. DROP TABLE

라. ALTER TABLE

25. 다음 SQL문을 실행한 결과 검색되지 않는 주문 수량은?

SELECT 종목명, 주문수량  FROM 주문내역

WHERE 주문수량>=150 AND 주문수량<=300

가. 150	나. 200

다. 300	라. 350

26. SQL SELECT 문에서 특정 열의 값을 기준으로 정렬할 때       사용하는 절은?

가. SORT BY 절	나. ORDER BY 절

다. ORDER TO 절	라. SORT 절

27. 사원(사원번호, 이름) 테이블에서 “사원번호”가 “200”인      튜플을 삭제하는 SQL 문은?

가. REMOVE TABLE 사원  WHERE 사원번호=200;

나. KILL 사원번호, 이름  FROM 사원  WHERE 사원번호=200;

다. DELETE FROM 사원  WHERE 사원번호=200;

라. DROP TABLE 사원  WHERE 사원번호=200;

28. 각종 보고서나 논문 자료를 여러 사람 앞에서 설명하고자        할 때 가장 적당한 것은?

가. 스프레드시트	나. DBMS

다. 프레젠테이션	라. 언어번역 프로그램

29. 데이터베이스 구조를 2단계의 스키마로 나눌 경우 포함되지      않는 것은?

가. 외부스키마	나. 개념스키마

다. 논리스키마	라. 내부스키마

30. 다음 <질의>를 SQL 문으로 옳게 표기한 것은?

<질의> 상품 테이블에서 단가가 5000 이상인

자료의 상품명, 단가, 수량을 검색하시오.

가. SELECT 상품명, 단가, 수량  FROM 상품 WHERE 단가

>=50000;

나. SELECT 상품 FROM 상품명, 단가, 수량 WHERE 단가

>=50000;

다. SELECT 상품명, 단가, 수량 FROM 상품 WHERE 수량

>=50000;

라. SELECT 상품명, 단가, 수량 FROM 상품 IF 단가>=50000;

31. '윈도98'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 데이터를 한 번에 16비트 단위로 처리한다.

나. Plug and Play 기능을 지원한다.

다. 네트워크와 인터넷을 지원한다.

라. 멀티태스킹(Multi-tasking)을 지원한다.

32.‘윈도98’에서 사용자를 변경하려면 시작 단추에 있는 어떤      메뉴를 클릭하는가?

가. 실행	나. 프로그램

다. 설정	라. 로그오프

33. 도스(MS-DOS)에서 감추어진 파일의 속성을 해제하는 명령은?

가. ATTRIB /+A	나. ATTRIB /-A

다. ATTRIB /-H	라. ATTRIB /+H

34. 다음의 설명이 가장 적합한 것은?

Before a disk can store data, it must be divided into sectors that the disk controller can read and write.

가. Booting	나. Backup

다. File store	라. Formating

35.‘윈도98’의 탐색기에서 이웃하는 파일들을 선택할 대 사용하는      키와 이웃하지 않는 파일들을 선택할 때 사용하는 키의         나열이 순서적으로 옳은 것은?

가. Ctrl, Alt	나. Shift, Alt

다. Alt, Ctrl	라. Shift, Ctrl

36.‘윈도98’에서‘시스템 도구’메뉴에 포함되지 않는 것은?

가. 디스크 검사

나. 디스크 조각 모음

다. 디스크 정리

라. 디스크 포맷

37. 유닉스(UNIX) 명령어 ‘rm'의 설명으로 옳은 것은?

가. 파일 삭제

나. 디렉토리 생성

다. 디렉토리 이동

라. 파일 이동

38.‘윈도98’에서 한 번의 마우스 조작만으로 현재 실행 중인      응용프로그램 사이를 오가며 작업할 수 있는 환경을 제공       하는 것은?

가. 바탕화면	나. 내 컴퓨터

다. 시작 버튼	라. 작업 표시줄

39. 유닉스(UNIX)에서 네트워크상의 문제를 진단할 수 있는          명령어는?

가. ping	나. cd

다. pwd	라. who

40. 다음 ( ) 안의 내용으로 가장 적절한 것은?

A(n) (  ) is a program that acts an intermediary between a user of computer and the computer hardware.

가. GUI	나. compiler

다. file system	라. operating system

41. 다중 프로그래밍 환경에서 하나 또는 그 이상의 프로세서가      가능하지 못한 특정 사건(Event)을 무한정 기다리는 상태를      무엇이라고 하는가?

가. Swapping	나. Overlay

다. Pipelining	라. Dead Lock

42. 도스(MS-DOS)에서 외부명령어에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 독립된 파일의 형태로 DIR 명령으로 확인이 가능하다.

나. COMMAND.COM이 주기억장치에 올려 져야 사용할 수 있다.

다. 주기억장치에 항상 올려져 있는 명령어이다.

라. DIR은 외부명령어 이다.

43. 유닉스(UNIX) 운영체제의 기초가 되는 컴퓨터 언어는?

가. C	나. COBOL

다. PASCAL	라. BASIC

44. 유닉스(UNIX) 명령어 중 DOS의 DIR과 같은 역할을 하는        명령은?

가. ls	나. cd

다. pwd	라. cp

45.‘윈도98’에서 바탕화면에 있는 아이콘들을 정렬하려고 할 때      기본적으로 제공하는 아이콘 정렬 방식이 아닌 것은?

가. 종류별 정렬	나. 자동 정렬

다. 계단식 정렬	라. 크기순 정렬

46. 도스(MS-DOS)에서 실행파일이 존재하지 않고‘COMMAND.COM'이      메모리에 상주하고 있을 경우 항상 사용할 수 있는 명령어를      의미하는 것은?

가. 내부명령어	나. 외부명령어

다. 배치명령어	라. 실행명령어

47. 단말장치 사용자가 일정한 시간간격(Time Slice) 동안 CPU를      사용함으로써 단독으로 중앙처리장치를 이용하는 것과 같은      효과를 가지는 시스템은?

가. 시분할 시스템

나. 다중프로그래밍 시스템

다. 일괄처리 시스템

라. 분산처리 시스템

48. 도스(MS-DOS)에서‘config.sys' 파일에 ’break=on'을 설정하는      이유는?

가. 중첩 확장 메모리 영역의 사용을 위하여

나. ctrl + c에 의한 작업 중지 명령을 위하여

다. 숨김(hidden) 파일을 만들기 위하여

라. 드라이브를 일기 전용(read only)로 만들기 위하여

49.‘윈도98’에서‘디스크 조각 모음’에 관한 설명으로 옳은      것은?

가. 디스크의 논리적 영역을 할당한다.

나. 디스크의 삭제된 파일을 복구한다.

다. 디스크의 물리적 손상부분을 제거한다.

라. 디스크를 효율적으로 사용하기 위해 파일을 정리한다.

50. 하드디스크의 분할을 설정하고 논리적 드라이브 번호를 할당하는      DOS의 외부명령어는?

가. FDISK	나. CHKDSK

다. RECOVER	라. DISKCOMP

51. 다음 중 리얼타임시스템(real time system)으로 처리하는데      가장 적합한 것은?

가. 급여계산	나. 월간판매 분석

다. 좌석예약	라. 성적관리

52. 다음 중 LAN과 가장 관계가 없는 것은?

가. DSU	나. CSMA/CD

다. Token ring	라. FDDI

53. 전송선로의 조건 중 선로의 감쇄량이 최소로 되는 경우는?

(단, R : 선로의 저항	L : 선로의 인덕턴스

C : 선로의 커패시턴스	G : 선로의 누설컨덕턴스)

가. RL = GC	나. LG = RC

다. LC = GR	라. LR = CR

54. 국제표준화기구인 ISO에서 제시한 포로토콜 모델은?

가. OSI 7계층	나. ITU-X 시리즈

다. IBM의 BSC	라. ANSI의 HDLC

55. 광섬유 케이블은 코어와 클래드로 구성된다. 케이블에서 빛이      통과하는 주 통로는?

가. 코어

나. 클래드

다. 코어와 클래드 양쪽 모두

라. 코어와 클래드의 중심

56. 정보통신시스템에서 디지털 신호를 아날로그 신호로, 아날로그      신호를 디지털 신호로 변환시켜주는 것은?

가. 변복조기	나. 단말기

다. 다중화기	라. 접속기

57. 에러(error)를 검출하기 위하여 1개의 체크 비트(check bit)를      가지는데 이것을 무엇이라 하는가?

가. 바이너리 비트(binary bit)

나. 패리티 비트(parity bit)

다. 캐리 비트(carry bit)

라. 체크 디지트(check digit)

58. 메시지통신시스템(MHS)의 설명으로 적합하지 않은 것은?

가. 전자메일 서비스의 일종이다.

나. 패킷교환방식으로 운용된다.

다. 컴퓨터의 축적처리 기능을 이용한 것이다.

라. 메시지의 양방향 송/수신이 가능하다.

59. RS-232C용 케이블 커넥터인 25핀에서 DTE와 DCE간에          데이터의 송신과 수신용 핀 번호가 순서대로 옳은 것은?

가. 2, 3번	나. 7, 8번

다. 14, 16번	라. 20, 21번

60. 다음 중 데이터통신의 목적으로 가장 적합한 것은?

가. 통신서비스의 표준화

나. 신속 정확한 정보의 전달과 정보지원의 공유 및 이용

다. 정보통신기기의 개발 및 발전 촉진

라. 정보에 대한 비밀 보장

※ 2007년 01월 28일 시행  - 1회 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	나	가	다	가	가	가	가	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	라	가	나	가	가	나	다	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	가	가	다	라	나	다	다	다	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	라	다	라	라	라	가	라	가	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	가	가	다	가	가	나	라	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	가	나	가	가	가	나	나	가	나

※ 2007년 04월 01일 시행  - 2회 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	라	다	라	다	라	라	라	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	나	가	가	가	나	나	가	나	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나	가	가	나	나	나	가	나	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	라	가	가	가	가	다	라	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	다	나	다	가	가	가	가	가	라
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	나	라	라	가	라	라	라	나	라

※ 2007년 07월 15일 시행  - 3회 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	가	라	가	나	다	라	라	라	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	다	라	가	가	라	가	라	가	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	라	라	다	다	나	라	라	나	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	나	다	라	가	나	나	라	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	가	나	가	다	나	라	나	라	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	라	라	라	라	나	라	라	나	나