※ 2009년 01월 18일 시행 - 1회 -	형별	A형	제한 시간	60분	수험번호	성 명

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란         (가, 나, 다, 라)에 표기하시오.

1. 현재 수행 중에 있는 명령어 코드(code)를 저장하고 있는       임시 저장장치는?

가. 인덱스레지스터(Index register)

나. 명령레지스터(Instruction register)

다. 누산기(Accumulator)

라. 메모리레지스터(Memory register)

2. 반가산기(half-adder)에서 두개의 입력 비트가 모두 1일 때     합(sum)은?

가. 0	나. 1

다. 10	라. 11

3. EBCDIC 코드의 존(zone)코드는 몇 비트로 구성되어있는가?

가. 8	나. 7

다. 6	라. 4

4. 주기억장치에서 기억장치의 지정은 무엇에 따라 행하여지는가?

가. 레코드(Record)	나. 블록(Block)

다. 어드레스(Address)	라. 필드(Field)

5. 레지스터에 새로운 데이터를 전송하면 먼저 있던 내용은        어떻게 되는가?

가. 기억된 내용에 아무런 변화가 없다.

나. 먼저 내용은 지워지고 새로운 내용만 기억된다.

다. 먼저 내용은 다른 곳으로 전송되고 새로운 내용만

기억된다.

라. 누산기(Accumulator)에서는 덧셈이 이루어진다.

6. 2진수 “101111110”을 8진수로 변환하면?

가. (576)8

나. (567)8

다. (558)8

라. (557)8

7. 진리표가 다음 표와 같이 되는 논리회로는?

입력A	입력B	출력F
0 0 1 1	0 1 0 1	1 1 1 0

가. AND 게이트	나. OR 게이트

다. NOR 게이트	라. NAND 게이트

8. 다음 중 입력이 어느 하나라도 1이면 출력이 1이 되고, 입력이     모두 0일 때만 출력이 0이 되는 게이트는?

가. NOT	나. AND

다. OR	라. XOR

9. 명령어는 연산자 부분과 주소 부분으로 구성되는데 주소         (operand)부분의 구성 요소가 아닌 것은?

가. 데이터의 주소 자체

나. 명령어 순서

다. 데이터 종류

라. 데이터가 있는 주소를 구하는데 필용한 정보

10. 그림과 같은 논리회로에서 출력 X에 알맞은 식은?

(단, A, B, C는 입력임)

가. [eqn: rm bar{A} BULLET (B+C)]	나. [eqn: rm bar{A} BULLET (bar {B+C})]

다. [eqn: rm bar{A} BULLET B BULLET C]	라. [eqn: rm bar{A} + (bar {B+C})]

11. 1비트(bit) 기억장치로 가장 적합한 것은?

가. 레지스터	나. 누산기

다. 계전기	라. 플립플롭

12. 다음 보기의 연산은?

가. AND 연산

나. OR 연산

다. MOVE 연산

라. Complement 연산

13. (A+1) ․ (b+1)+C의 논리식을 간단히 한 것은?

가. 1	나. 0

다. A	라. C

14. 중앙처리장치에서 명령이 실행될 차례를 제어하거나 특정       프로그램과 관련된 컴퓨터 시스템의 상태를 나타내고 유지해      두기 위한 제어 워드로서, 실행중인 CPU의 상태를 포함하고      있는 것은?

가. PSW	나. SP

다. MAR	라. MBR

15. 아래는 명령어 인출 절차 이다. 올바른 순서로 나열된 것은?

① 프로그램카운터를 증가 시킨다

② 명령어를 주기억장치로부터 인출한다.

③ 명령 코드를 명령 레지스터에 옮긴다.

④ 프로그램카운터의 값을 번지 레지스터에 옮긴다.

가. ①→②→③→④	나. ③→②→①→④

다. ④→②→①→③	라. ①→③→④→②

16. 다음 중 제어장치에서의 명령 사이클에 해당하지 않는           것은?

가. 인출 주기(fetch cycle)

나. 직접 주기(direct cycle)

다. 간접 주기(indirect cycle)

라. 실행 주기(execute cycle)

17. 중앙처리장치(CPU)의 기능을 설명한 것으로 옳지 않은          것은?

가. 작업을 감독하는 기능을 수행

나. 산술연산, 논리연산을 수행

다. 프로그램과 데이터를 저장하는 기능 수행

라. 원시프로그램을 목적프로그램으로 변환하는

기능 수행

18. RS플립플롭에서 S=1, R=1이면 출력은 어떤 상태가 되는가?

가. 불변(No Change)

나. 0으로 Reset됨

다. 1로 Set됨

라. 불능(Not Allowed)

19. 오퍼랜드(Operand) 자체가 연산대상이 되는 주소지정방식은?

가. 즉시주소지정(Immediate Addressing)

나. 직접주소지정(Direct Addressing)

다. 간접주소지정(Indirect Addressing)

라. 묵시적주소지정(Implied Addressing)

20. 마이크로 프로세서의 성능을나태는 MIPS는 무엇의 약자인가?

가. micro instruction per second

나. million instruction per second

다. minute instruction per second

라. medium instruction per second

21. 사원(사원번호, 이름) 테이블에서 “사원번호”가 “200”인      튜플을 삭제하는 SQL 문은?

가. REMOVE TABLE 사원 WHERE 사원번호=200;

나. KILL 사원번호, 이름 FROM 사원 WHERE

사원번호=200;

다. DELETE FROM 사원 WHERE 사원번호=200;

라. DROP TABLE 사원 WHERE 사원번호=200;

22. SQL 명령어 중 데이터 정의문(DDL)에 해당하는 것은?

가. UPDATE

나. CREATE

다. SELECT

라. DELETE

23. 관계 데이터 모델에서 하나의 애트리뷰트가 취할 수 있는       같은 타입의 원자 값들의 집합을 무엇이라고 하는가?

가. 도메인	나. 속성

다. 스키마	라. 튜플

24. 프리젠테이션 프로그램의 사용 용도로 거리가 먼 것은?

가. 교육 자료 제작

나. 제품 설명회 자료 작성

다. 통계자료 계산

라. 회의 자료 작성

25. SQL 구문 형식으로 적당하지 않는 것은?

가. SELECT ~ FROM ~ WHERE ~

나. DELETE ~ FROM ~ WHERE ~

다. INSERT ~ INTO ~ WHERE ~

라. UPDATE ~ SET ~ WHERE ~

26. 데이터베이스의 구조를 3단계로 구분할 때 해당하지 않는      것은?

가. 내부 스키마

나. 외부 스키마

다. 개념 스키마

라. 내용 스키마

27. 테이블에서 각 레코드를 식별할 수 있는 유일한 값을 갖는      필드를 무엇이라 하는가?

가. 셀

나. 블록

다. 키본 키

라. 슬라이드

28. DBMS의 필수 기능에 해당하지 않는 것은?

가. 정의 기능

나. 조작 기능

다. 독립 기능

라. 제어기능

29. 스프레드시트에서 행과 열이 교차하면서 만들어지는 사각        형으로, 데이터가 입력되는 기본단위를 무엇이라고 하는가?

가. 클립보드	나. 필터

다. 슬라이드	라. 셀

30. 스프레드시트에서 반복 실행해야 하는 동일 작업이나 복잡한      작업을 하나의 명령으로 정의하여 실행할 수 있는 기능을      무엇이라고 하는가?

가. 슬라이드

나. 매크로

다. 필터

라. 시나리오

31.“윈도 98”에서 여러 개의 활성화 된 창을 순차적으로 전환      할 때 사용하는 단축키는?

가. <Alt> + <Tab>

나. <Alt> + <Esc>

다. <Ctrl> + <Tab>

라. <Shift> + <Tab>

32. 컴퓨터에 하드디스크를 새로 장착하고 부팅 가능한 하드        디스크로 만들기 위한 도스 명령어는?

가. FORMAT C:/S

나. FORMAT C:/B

다. FORMAT C:/T

라. FORMAT C:/Q

33. 컴퓨터 센터에 작업을 지시하고 나서부터 결과를 받을 때 까지      경과시간은?

가. 서치 시간(search time)

나. 액세스 시간(access time)

다. 프로세스 시간(process time)

라. 턴어라운드 시간(turnaround time)

34. 중앙처리장치와 같이 처리속가 빠른 장치와 프린터와 같이      처리속도가 느린 장치들 간의 처리속도 문제를 해결하기       위한 방법은?

가. 링킹

나. 스풀링

다. 매크로 작업

라 컴파일링

35. “윈도 98”의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 플러그 앤 플레이 기능이 있다.

나. 네트워크에 필요한 기능이 추가되어 모뎀이 없어도 통신이 가능하다.

다. 멀티태스킹이 가능하여 여러 작업을 동시에 실행할 수 있다.

라. 프로그램이나 폴더 등을 아이콘화하여 사용자가 편리하게 접근할 수 있다.

36. 도스(MS-DOS)에서“config.sys" 파일과 ”autoexec.bat" 파일의      수행을 사용자가 선택하여 실행하려고 하는 경우 사용하는      기능키(Function Key)는?

가. F4	나. F5

다. F7	라. F8

37. 현재 디렉토리(Directory)의 내용을 확인하기 위하여 도스의       DIR명령을 사용하는 경우 화면에 가정 많은 파일을 표현할      수 있는 명령 방식은?

가. DIR/W	나. DIR/P

다. DIR	라. DIR *.*

38. 운영체제에서 가장 기초적인 시스템 기능을 담당하는 부분으로      관리자(Supervisor)), 제어 프로그램(Control Program)         핵(Nucleus) 등으로 부르며 프로세스관리, CPU 제어, 입/      출력 제어, 기억장치 관리 등의 기능을 수행하는 것은?

가. 커널(Kernel)

나. 파일 시스템(File system)

다. 인터페이스(Interface)

라. 데이터관리(Data control)

39. "윈도 98“의 클립보드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 윈도에서 자료를 일시적으로 보관하는 장소를

제공한다.

나. 선택된 대상을 클립보드에 오려두기를 할 때 사용되는 단축키는 Ctrl+V 이다.

다. 가장 최근에 저장된 파일을 하나만을 저장할 수 있다.

라. 클립보드에 현재 화면 전체를 복사하는 기능키는

Print Screen이다.

40. 운영체제를 구성하고 있는 시스템프로그램 중 제어프로그램에      해당하는 것은?

가. 처리 프로그램

나. 서비스 프로그램

다. 작업관리 프로그램

라. 언어처리 프로그램

41. 90% 이상이 고급언어인 C로 구성되어 있으며, 시스템이       모듈 화되어 있어 필요에 따라 변경 확장할 수 있고 다중      사용자를 위한 대화식 운영체제는?

가. UNIX

나. PASCAL

다. MS-DOS

라. Windows 98

42. "윈도 98“에서 디스크 조각모음을 수행할 수 없는 매체는?

가. 3.5인치 플로피 디스크

나. USB 메모리(이동식 디스크)

다. 하드 디스크

라. CD-ROM

43. 도스(MS-DOS)에서 외부 명령어가 아닌 것은?

가. FORMAT	나. COPY

다. CHKDSK	라. LABEL

44. “윈도 98”에서 작업표시줄에 볼륨 조절 표시 아이콘을        생성할 수 있는 제어판의 아이콘은?

가. 사운드

나. 멀티미디어

다. 내게 필요한 옵션

라. 시스템

45.“윈도 98”에서 워드패드로 작성한 파일 저장시 기본적으로      제공하는 확장자명은?

가. bmp	나. gif

다. hwp	라. doc

46. "윈도 98“에서 바탕화면에 있는 아이콘을 정렬하려고 할 때      기본적으로 제공하는 아이콘 정렬 방식이 아닌 것은?

가. 계단식

나. 크기별 정렬

다. 자동 정렬

라. 종류별 정렬

47. 디렉토리 내의 파일을 열거하는데 사용되는 UNIX 명령어는?

가. cd

나. ls

다. tar

라. pwd

48. 도스(MS-DOS)에서 하드디스크를 논리적으로 여러 개의         디스크로 나누어 각 볼륨이 서로 다른 드라이브 문자를        가진 별개의 드라이브로 동작하도록 하는 사용하는            명령어는?

가. FDISK

나. CHKDSK

다. VOL

라. XCOPY

49. What is the name of the program that can fix minor        errors on your hard drive?

가. SCANDISK

나. FDISK

다. FORMAT

라. MEM

50. 도스(MS-DOS)에서 다음의 내용이 설명하는 것은?

This file configures the user's computer for various kinds of hardware device that might be installed system.

가. FDISK.EXE

나. CONFIG.SYS

다. SYS.COM

라. FORMAT.COM

51. 주파수분할 다중화에서 부채널(Sub-channel)간의 상호 간섭을      방지하기 위한 완충 대역은?

가. 채널(Channel)

나. 가드 밴드(Guard Band)

다. 네트워크(Network)

라. 마스터 그룹

52. 다음 중 PCM 통신방식의 수신측에서 이루어지는 과정은?

가. 복호화

나. 양자화

다. 부호화

라. 표본화

53. 에러검출 후 재전송(ARQ) 에러제어방식에 속하지 않는 것은?

가. Stop-and-Wait

나. Go-back-N

다. 선택적 재전송

라. 전진에러수정(FEC)

54. 터미널 8개가 설치된 시스템에서 각 터미널 상호 간을          망형으로 결선하려면 최소로 필요한 회선 수는?

가. 8회선

나. 16회선

다. 28회선

라. 42회선

55. TV 화면과 화면 사이의 수직 귀선시간을 이용하여 정보를      전송하는 뉴미디어는?

가. Videotex

나. HDTV

다. Teletext

라. CATV

56. 패킷교환방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 통신망에 의한 패킷의 손실이 있을 수 있다.

나. 패킷의 저장 및 전송으로 이루어진다.

다. 전송속도와 코드 변환이 가능하다.

라. 공중 데이터 교환망에는 사용되고 있지 않다.

57. 다음 중 광통신에서 발광기로 사용되는 다이오드는?

가. 제너 다이오드

나. 에사키 다이오드

다. 스위칭 다이오드

라. 레이저 다이오드

58. 다음 중 RS-232C와 가장 관련 있는 것은?

가. MPEG 압축

나. HDLC 프로토콜

다. INTERNET 주소

라. 물리계층

59. 데이터통신의 전송시스템에 순간적으로 일어나는 높은 전력의      잡음을 무엇이라 하는가?

가. 충격성 잡음

나. 백색잡음

다. 상호변조 잡음

라. 위상 왜곡

60. 항공기, 열차 등의 좌석예약이나 뱅킹시스템(Banking system)에       사용되는 처리방식은?

가. 배치(batch) 처리 시스템

나. 온-라인 리얼타임(on-line real time) 시스템

다. 오프라인(off-line) 시스템

라. 멀티 프로세싱(multi-processing) 시스템

※ 2009년 01월 18일 시행  - 1회 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	가	라	다	나	가	라	다	다	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	가	가	가	다	나	라	라	가	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	나	가	다	다	라	다	다	라	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	가	라	나	나	라	가	가	나	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	라	나	나	라	가	나	가	가	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	가	라	다	다	라	라	라	가	나